Aula RC

Experiencia GNS3

Configurar pc – ip [ip] [gateaway]

Sem gateaway, o pc não comunica com o switch( gateaway not found).

Depois de configurar o gateaway pc- router a comunicação pc-switch continua sem funcionar ( timeout). So depois de configurar router-switch é que a comunicação pc-router funciona.

Router1(config)# ip nat pool MYNATPOOL 192.1.1.21 192.1.1.21 netmask 255.255.255.0

Comando para criar uma pool com o nome de MYNATPOOL com 192.1.1.21 como o seu primeiro endereço e 192.1.1.21 como o seu ultimo endereço. Este comando é especifico para criar uma pool de endereço único

Router1(config)# access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Comando para criar uma lista de endereços que podem ser “mudados” para rede publica